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1项目概况

玉环长虹阀门有限公司位于玉环市机电产业功能区，主要从事阀门、水暖管件、紧固件制造及销售。鉴于良好的市场前景，现企业投资580万元，利用位于玉环市机电产业功能区的自有闲置厂房，主要购置平移自动车床、数控车床、多功能半自动车床等国产设备，实施年产500万只阀门生产线技改项目，项目实施后可形成年产500万只阀门的生产规模，经济效益明显。

玉环长虹阀门有限公司于2018年5月委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制了《玉环长虹阀门有限公司年产500万只阀门生产线技改项目环境影响报告表》，并于2018年6月7日经玉环市环境保护局审批，批复号为玉环建[2018]87号。
项目废边角料收集后外售综合利用；含油废抹布和手套根据《危险废物豁免管理清单》可全过程不按危险废物管理，经收集后与生活垃圾委托环卫部门统一清运处理。各固废分类收集，综合利用，合理处置。严格制定生产计划，加强设备维护，选用低噪声设备，采取隔声、减震等措施，使噪声达标排放。各环保设施已投入使用并正常运行。

根据国家有关环保法律法规的要求，建设项目必须执行环保“三同时”制度，相应的环保处理设施须经验收合格后方可投入运行使用。受玉环长虹阀门有限公司的委托，我公司承担了该项目竣工环境保护设施验收监测工作。我公司于2018年10月22日、10月23日对现场进行了勘查与监测，并收集了有关资料，编制了验收监测报告。

2验收依据

2.1建设项目有关法律法规及部门规章

1、《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日，十二届全国人大常委会第八次会议表决通过了《环保法修订案》，2015年1月1日施行）；

2、中华人民共和国主席令（第四十八号）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日施行）；

3、《中华人民共和国水污染防治法》（常务委员会第二十八次会议，第二次修正），2017.6.27；

4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996.10.29；

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015 年4 月24 日修订；

6、《中华人民共和国大气污染防治法》（主席令第三十一号）2015.8.29；

7、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）；

8、环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；

9、浙江省人大常委会《浙江省大气污染防治条例》，2016年修订；

10、浙江省人大常委会《浙江省水污染防治条例》（2017年11月30日浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第四十五次会议通过）；

11、浙江省人大常委会《浙江省固体废物污染环境防治条例》（2017年9月30日浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第四十四次会议通过修正）；

12、省政府令第364号《浙江省建设项目环境保护管理办法》（省人民政府第93次常务会议审议通过，自2018年3月1日起施行）；

13、浙江省环境保护厅文件《关于进一步促进建设项目环保设施竣工验收监测市场化的通知》浙环发〔2017〕20号；

14、《国家危险废物名录》（环保部令 第39号 2016年6月14日）。

15、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）。
2.2 建设项目环保技术文件

1、浙江瑞阳环保科技有限公司编制的《玉环长虹阀门有限公司年产500万只阀门生产线技改项目环境影响报告表》。

2.3 建设项目相关批复文件

1、玉环市环境保护局《关于玉环长虹阀门有限公司年产500万只阀门生产线技改项目环境影响报告表的批复》（玉环建[2018]87号）。
2.4 建设项目竣工环境保护监测技术规范

1、浙江省环境监测中心《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第二版 试行），2010.01；

2、生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，公告2018年第9号，2018年5月16日。

2.5 其它技术文件

1、玉环长虹阀门有限公司提供的其他相关资料。

3建设项目概况
3.1建设项目地理概况

玉环长虹阀门有限公司位于玉环市机电产业功能区，厂区东面为台州明瓒机械有限公司，南面为纸扇山路，路对面为玉环东方气体有限公司，西面为空地，北面为空置厂房。项目最近的敏感点为北侧180m处的玉环市新希望学校，西北侧350m处的玉环双语学校。本项目车间无组织排放废气在厂界外均无超标点，故大气环境防护距离为0，生产厂房外也无需设定大气环境防护距离。

本项目1层北侧主要为成品仓库，西侧主要为办公室，东侧主要为机加工车间，南侧主要为固废仓库、毛坯放置区、抛丸区等；2层北侧主要为半成品仓库，南侧为金工车间；3层北侧为办公室、配件仓库区，南侧主要为装配车间、产品检验区等。

项目地理位置见附图1，项目平面布置图见附图2。
3.2项目建设概况

3.2.1项目概况

玉环长虹阀门有限公司位于玉环市机电产业功能区，主要从事阀门、水暖管件、紧固件制造及销售。鉴于良好的市场前景，现企业投资580万只，利用位于玉环市机电产业功能区的自有闲置厂房，主要购置平移自动车床、数控车床、多功能半自动车床等国产设备，实施年产500万只阀门生产线技改项目，项目实施后可形成年产500万只阀门的生产规模，经济效益明显。

玉环长虹阀门有限公司于2018年5月委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制了《玉环长虹阀门有限公司年产500万只阀门生产线技改项目环境影响报告表》，并于2018年6月7日经玉环市环境保护局审批，批复号为玉环建[2018]87号。
项目劳动定员80人，生产车间实行8h昼间单班制，全年工作300天，不设食宿。

表3-1  建设项目基本情况一览表

	项目名称
	年产500万只阀门生产线技改项目

	项目性质
	新建
	本项目总投资
	580万元
	环保投资
	12万元

	环评编制单位
	浙江瑞阳环保科技有限公司

	环评批复
	玉环建[2018]87号

	建设单位
	玉环长虹阀门有限公司

	法人代表
	蔡法弟

	项目地址
	玉环市机电产业功能区

	立项审批部门
	玉环市经济和信息化局
	项目代码
	2017-331021-34-03-080090-000

	项目开工日期
	2015.04
	项目竣工日期
	2017.01

	项目投产日期
	2017.05
	验收工作的组织与启动时间
	2018.10


根据实际调查，项目产品、设计规模、投资、员工数及生产制度均与环评基本一致。

3.2.2项目验收规模
该企业年产500万只阀门生产线技改项目，根据企业数据统计情况，企业7月、8月、9月阀门实际产量情况见表3-2。                  
表3-2  项目实际产量情况          单位：万只
	名称
	2018年7月产量
	2018年8月产量
	2018年9月产量
	3月合计
	折合年产量
	生产负荷（100%）

	阀门
	38.5
	41
	40.5
	120
	480
	96.0


由于企业一定时期内的产量情况受订单情况影响较大，企业实际年产量情况较难统计，故年产量以项目2018年7月、8月、9月的实际产量情况进行估算，项目实际产量情况与环评基本一致。              

3.2.3主要仪器设备

项目主要仪器设备情况详见表3-3。

表3-3  项目主要仪器设备汇总表
	序号
	名称
	环评数量（台）
	实际数量（台）
	备注

	1
	数控机床
	28
	28
	与环评一致

	2
	平移自动机床
	2
	2
	与环评一致

	3
	升降式扩攻组合机床
	8
	8
	与环评一致

	4
	华莱组合机床
	2
	2
	与环评一致

	5
	履带式抛丸机
	4
	3
	-1

	6
	电热鼓风干燥器
	2
	2
	与环评一致

	7
	多功能半自动车床
	46
	46
	与环评一致

	8
	开式可倾压力机
	1
	1
	与环评一致

	9
	抛光机
	1
	1
	与环评一致

	10
	螺杆式空气压缩机
	4
	4
	与环评一致

	11
	双螺杆空气压缩机
	1
	1
	与环评一致

	12
	试压机
	5
	5
	与环评一致

	13
	落料机
	1
	1
	与环评一致


由上表可知，本项目履带式抛丸机较环评减少一台，项目实际年产量与环评基本一致，故履带式抛丸机设备数量的改变不会影响本项目产能。其他仪器设备情况与环评一致。
3.2.4主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料及消耗情况详见表3-4。

表3-4  本项目主要原辅材料消耗表       单位：t/a，钢丝轮除外 

	序号
	名称
	环评消耗量
	本项目3个月消耗量
	折合成年

消耗量
	备注

	1
	铜棒
	200
	48
	192
	与环评基本一致

	2
	铜毛坯
	800
	192
	768
	与环评基本一致


续表3-4。

	3
	液压油
	0.5
	0.12
	0.48
	与环评基本一致

	4
	钢丸
	8
	1.92
	7.68
	与环评基本一致

	5
	钢丝轮
	100个
	24个
	96个
	与环评基本一致


由上表可知，项目主要原辅材料消耗数量与环评消耗数量基本一致。主要能源消耗为电能，由国网浙江玉环市供电有限公司提供。

据环评和企业提供资料，企业全年用电量约50万kWh/a，企业新鲜用水量约1200t/a。

3.2.5水源及水平衡

据环评和企业提供资料，项目用水主要为试压机用水和员工生活污水，由玉环市自来水管网提供。

由于项目用水无法精确核算，故项目用水量参考环评。据环评和企业提供资料，项目新鲜用水约1200t/a。其中试压水循环使用不外排，仅需定期补充新鲜水，新鲜水补充量约5t/a。生活污水产生量按用水量的85%计，约1020t/a，生活污水经厂区化粪池预处理后纳入玉环市污水处理有限公司处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准后排放。
3.3项目生产工艺

3.3.1生产工艺流程及产污环节

该企业年产500万只阀门生产线技改项目，实际生产工艺与环评一致，具体工艺流程及产污环节见图3-1。


[image: image1]
图3-1  项目生产工艺及产污环节图
项目主要污染因子汇总见表3-5。

表3-5  项目主要污染因子汇总表
	污染因子
	主要污染物
	来源
	排放特征

	废水
	生活污水
	员工生活、试压
	间歇

	废气
	抛丸粉尘、抛光粉尘
	抛丸、抛光
	间歇

	噪声
	Leq
	设备运行
	不规则

	固废
	废边角料、含油废抹布和手套、生活垃圾
	下料、机加工、设备维修和保养、员工生活
	统一收集


3.3.2生产工艺说明
本项目生产产品为阀门，具体的生产工艺流程介绍如下。

外购的铜棒经过落料机切割得到需要尺寸大小后，利用抛丸机进行抛丸（抛丸为物理加工，通过研磨材料与工件之间的振动摩擦，去除工件表面的毛刺，使工件表面达到一定的光泽度），去除表面的氧化物，经抛丸加工后的部件经一系列的机加工（主要有车加工、钻加工、磨加工等），经机加工后的部件通过电热鼓风干燥机进行退火（加热到600~700℃，降低部件的硬度，改善部件的切削加工性）。退火后的部件进行装配，装配好后利用试压机进行试压检验，检验后部分部件应客户要求利用抛光机对部件抛光（年加工量约40t），去除工件表面的毛刺。抛光后包装即为成品。外购的铜毛坯除无切割工序外，其他工艺与铜棒加工工艺一致。

3.4项目变动情况

项目实际设有3台履带式抛丸机，较环评减少一台，项目实际废气产生量减少，朝着对环境有利的方向发展。且项目实际年产量与环评基本一致，故履带式抛丸机设备数量的改变不会影响本项目产能。
以上变动不属于重大变动，项目较环评无重大变动。

4环境保护设施

4.1污染物治理设施

4.1.1噪声

项目产生的噪声主要来自车间设备运行产生的噪声，距离设备1m处的平均声级在65~85dB之间。主要产噪设备及治理措施见表4-1。

表4-1 项目产噪设备及噪声治理情况一览表
	序号
	声源位置
	噪声源名称
	数量（台）
	环评治理措施
	实际治理措施

	1
	车间
	数控机床
	28
	加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高燥现象；严格控制生产时间，生产期间非必要情况下尽量关闭所有门窗；对高噪声设备加设减震垫等减震措施。
	选用低噪声设备；加强设备的维护保养，采取减声、隔震等措施，降低噪声对周围环境的影响。

	2
	车间
	平移自动机床
	2
	
	

	3
	车间
	升降式扩攻组合机床
	8
	
	

	4
	车间
	华莱组合机床
	2
	
	

	5
	车间
	履带式抛丸机
	3
	
	

	6
	车间
	电热鼓风干燥机
	2
	
	

	7
	车间
	多功能半自动车床
	46
	
	

	8
	车间
	开式可倾压力机
	1
	
	

	9
	车间
	抛光机
	1
	
	

	10
	车间
	螺杆式空气压缩机
	4
	
	

	11
	车间
	双螺杆空气压缩机
	1
	
	

	12
	车间
	试压机
	5
	
	

	13
	车间
	落料机
	1
	
	


4.1.2固废

经现场勘查和企业提供的资料，本项目固废主要为废边角料、含油废抹布和手套、生活垃圾。

项目厂区有固定的固废堆放场，并设有标志牌，可防晒、防雨、防渗漏。项目废边角料收集后外售综合利用；含油废抹布和手套、生活垃圾定期委托环卫部门清运并统一集中处理，防止虫、蝇滋生；各固废分类收集，综合利用，合理处置。

固体废物产生情况及处置情况详见表4-2。
表4-2  固体废物产生情况汇总表 

	序

号
	固体废物名称
	产生工序
	形态
	属性

危废代码
	环评处置方式
	实际处置方式

	1
	废边角料
	下料、机加工
	固态
	一般固废
	收集后外售综合利用
	收集后外售综合利用

	5
	含油废抹布和手套
	设备维护和保养
	固态
	危险固废

900-041-49
	委托环卫部门清运
	定期由环卫部门统一清运处理

	6
	生活垃圾 
	职工生活
	固态
	一般固废
	委托环卫部门清运
	定期由环卫部门统一清运处理


注：根据《危险废物豁免管理清单》，含油废抹布和手套可全过程不按危险废物管理。企业收集后混入生活垃圾，委托环卫清运。

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

4.2.1环保设施投资情况

项目总投资580万元，环保投资12万元，占项目总投资的2.07%。环保投资情况见表4-3。

表4-3 项目环保设施投资费用

	序号
	项目名称
	环评投资（万元）
	实际投资（万元）
	备注

	1
	废气处理
	5
	5
	抛光粉尘密闭收集设施、布袋除尘设施、排气筒

	2
	废水处理
	2
	2
	化粪池

	3
	噪声防治
	3
	3
	消声、隔声措施

	4
	固废处理
	2
	2
	一般固废暂存间

	合计
	12
	12
	/


4.2.2环保设施“三同时”落实情况

项目固废、噪声污染物产生及与环评对照防治落实情况见表4-4，项目已落实环评报告表中的污染物防治措施要求。
表4-4 三废产生及处置情况表

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	环评防治措施
	实际防治措施

	固体废物
	一般固废
	机加工
	废边角料
	收集后外售综合利用。
	收集后外售综合利用。

	
	
	职工生活
	生活垃圾
	委托环卫部门清运。
	定期由环卫部门统一清运处理。

	
	危险固废
	设备维护和保养
	含油废抹布和手套
	委托环卫部门清运。
	定期由环卫部门统一清运处理。

	噪声
	生产车间
	设备运行
	加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高燥现象；严格控制生产时间，生产期间非必要情况下尽量关闭所有门窗；对高噪声设备加设减震垫等减震措施。
	选用低噪声设备，合理布局，采取隔声减震措施；加强设备维护，降低噪声对周围环境的影响。


注：根据《危险废物豁免管理清单》，含油废抹布和手套可全过程不按危险废物管理。企业收集后混入生活垃圾，委托环卫清运。

4.2.3环保设施批复落实情况

玉环长虹阀门有限公司年产500万只阀门生产线技改项目环评批复落实情况见表4-5。

表4-5  环评批复落实情况

	序号
	批复情况
	落实情况

	1
	根据环评报告内容，同意该项目在浙江省玉环市机电产业功能区建设，该区域属于环境优化准入区。
	与环评一致。该项目在玉环市机电产业功能区建设。

	2
	该项目拟投资580万元，利用位于玉环市机电产业功能区的厂房来实施技改，建筑面积为6711.75m2，购置平移自动车床、数控车床、多功能半自动车床等设备，形成年产500万只阀门的生产规模。项目性质、规模、地点以环评报告表为准。环评中提及的污染防治措施可以作为该项目环境防治设施建设的依据。
	与环评基本一致。项目投资580万元，利用位于玉环市机电产业功能区的厂房，购置平移自动车床、数控车床、多功能半自动车床等设备，形成年产500万只阀门的生产规模。


续表4-5。

	3
	污染物排放执行标准：本项目生活污水经预处理后达到玉环市污水处理有限公司进管标准后纳管排放最终由玉环市污水处理有限公司集中处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准后排放；废气排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2新污染源大气污染物排放限值中二级标准。
	已落实。项目生活污水经预处理后纳入玉环市污水处理有限公司处理。抛丸粉尘经设备自带的布袋除尘器收集后15m排气筒高空排放；抛光粉尘在相对封闭的空间内产生，配套抽风集气系统收集后经布袋除尘器处理后15m高的排气筒高空排放。经监测，各污染物均可达标排放。

	4
	严格按照“清污分流、雨污分流、一水多用”原则建设厂区给排水管网，生活废水经处理设施处理达标后排入工业城污水管网。
	已落实。厂区内清污分流、雨污分流。项目生活污水预处理后纳入玉环市污水处理有限公司处理达标后排放。

	5
	合理布置高噪声设备位置，选用低噪声设备，采取隔声、减震等措施，加强设备维护，确保边界噪声达标。
	已落实。选用低噪声设备，合理布局，采取隔声减震措施；加强设备维护，降低噪声对周围环境的影响。

	6
	固体废物分类收集，并建设规范的固废堆放场。危险废物委托有相关资质单位进行处理，并实行转移联单制度。
	已落实。项目厂区有固定的固废堆放场，并设有标志牌，可防晒、防雨、防渗漏。项目废边角料收集后外售综合利用；含油废抹布和手套、生活垃圾定期委托环卫部门清运并统一集中处理，防止虫、蝇滋生；各固废分类收集，综合利用，合理处置。

	7
	本项目必须严格执行环保“三同时”制度，在设计、施工、管理中落实上述审查意见及环评报告中的环境保护对策措施。项目竣工后，应按相关规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后方可投入生产或使用。
	已落实。项目严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。


由上表可知，本项目已基本落实环评批复的要求。

5环评主要结论与建议及审批部门决定 

5.1环评主要结论与建议

5.1.1声环境影响结论及建议

企业噪声主要为车间设备噪声，噪声在65~85dB（A）之间。根据预测计算结果可知，在企业生产关闭门窗的情况下（考虑窗户结构隔声），企业生产噪声对四周厂界噪声贡献值均能满足GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》中的3类标准值。因此，企业噪声对周围环境影响较小。

5.1.2固废环境影响结论及建议

本项目产生的固废主要为废边角料、含油废抹布和手套、员工生活垃圾。废边角料外售综合利用，含油废抹布和手套、生活垃圾可委托环卫部门及时清运。只要企业落实以上固废处置方法，本项目产生的固废对周围环境基本没影响。
5.1.3环评总结论

综上所述，玉环长虹阀门有限公司“年产500万只阀门生产线技改项目”的建设符合玉环市环境功能区划的要求，排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和总量控制要求；符合城市总体规划，符合国家和省产业政策等要求，同时项目建设符合“三线一单”控制要求。只要企业能在项目运营过程中加强环境质量管理，认真落实环境保护措施，采取相应的污染防治措施，使废水、废气、噪声达标排放，并妥善处置各类固体废物，则本项目的建设对环境影响不大。因此，从环境保护角度来讲，本项目的建设是可行的。

5.2审批部门审批决定

玉环市环境保护局《年产500万只阀门生产线技改项目环境影响报告表的批复》（玉环建[2018]87号）原文如下：

玉环长虹阀门有限公司：

你公司报送由浙江瑞阳环保科技有限公司编制的《玉环长虹阀门有限公司年产500万只阀门生产线技改项目环境影响报告表》等资料已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《浙江省建设项目环境保护管理方法》等法律法规的规定，批复如下：

一、根据环评报告内容，同意该项目在浙江省玉环市机电产业功能区建设，该区域属于环境优化准入区。

二、该项目拟投资580万元，利用位于玉环市机电产业功能区的厂房来实施技改，建筑面积为6711.75m2，购置平移自动车床、数控车床、多功能半自动车床等设备，形成年产500万只阀门的生产规模。项目性质、规模、地点以环评报告表为准。环评中提及的污染防治措施可以作为该项目环境防治设施建设的依据。

三、污染物排放执行标准：本项目生活污水经预处理后达到玉环市污水处理有限公司进管标准后纳管排放最终由玉环市污水处理有限公司集中处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准后排放；废气排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2新污染源大气污染物排放限值中二级标准。厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准；危险固废贮存执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》，一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》。

四、项目在实施过程中须做好以下几点：

1、严格按照“清污分流、雨污分流、一水多用”原则建设厂区给排水管网，生活废水经处理设施处理达标后排入工业城污水管网。

2、抛丸、抛光等工艺产生的废气需收集处理达标后高空排放。

3、合理布置高噪声设备位置，选用低噪声设备，采取隔声、减震等措施，加强设备维护，确保边界噪声达标。

4、固体废物分类收集，并建设规范的固废堆放场。危险废物委托有相关资质单位进行处理，并实行转移联单制度。

五、本项目必须严格执行环保“三同时”制度，在设计、施工、管理中落实上述审查意见及环评报告中的环境保护对策措施。项目竣工后，应按相关规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后方可投入生产或使用。

玉环市环境保护局

2018年6月7日

6验收执行标准

6.1验收监测目的

通过现场调查和监测，评价经处理后排放的固废、噪声污染物排放是否达到国家有关排放标准；检查该项目环保“三同时”等环保制度执行情况；提出存在问题及对策措施。

6.2评价标准

6.2.1噪声
本项目四周厂界噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》中的3类区标准，具体指标见表6-1。

表6-1 《工业企业厂界环境噪声排放标准》

	标准类别
	标准值leq:dB(A)

	
	昼间
	夜间

	3
	65
	55


6.2.2固废

固体废物处置依据《国家危险废物名录》和GB5081.1 ~ 5085.7 -2007《危险废物鉴别标准》来鉴别一般工业废物和危险废物。

根据固废的类别，一般固废在厂区内暂存、处置执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单（环保部公告2013年第36号）的相关要求；危险废物在厂区内暂存执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单（环保部公告2013年第36号）的相关要求。

生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

7验收监测内容

7.1噪声监测

围绕项目所在地设4个测点，每个测点在昼间各测量一次，测两个周期。具体监测点位详见图7-1。
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图7-1 项目所在地厂界噪声监测点位图
7.2固废调查

调查项目一般固废废边角料、生活垃圾和危险固废含油废抹布和手套的产生情况，一般固废在厂区内暂存、处置是否执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单（环保部公告2013年第36号）的相关要求；危险废物在厂区内暂存是否执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单（环保部公告2013年第36号）的相关要求。生活垃圾处理是否参照执行《城市生活垃圾及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。核实固废的产生种类，是否有环评中未提到的隐形固废产生，是否有固定的固废堆场。

8质量保证及质量措施

8.1监测分析方法

采样分析方法按照原国家环保总局颁布的《环境监测技术规范》进行，监测分析方法按国家标准分析方法和国家环保总局颁布的监测分析方法及有关规定执行，具体监测分析方法详见表8-1。

表8-1  监测分析方法一览表

	序号
	项目
	分析方法
	方法来源

	噪声

	1
	厂界噪声
	《工业企业厂界噪声排放标准》
	GB/T12348-2008


8.2监测仪器

采样前对采样器的流量计进行校准，噪声仪在噪声测定前进行校正。用于该项目监测的主要仪器设备情况见表8-2。

表8-2  监测仪器设备情况

	类别
	监测因子
	监测设备名称
	设备型号
	证书编号

	噪声
	厂界噪声
	多功能声级计
	AWA5680
	KDYQ014-A


8.3人员资质

项目采样人员和实验室分析人员均经过考核并持有监测合格证书，该项目的主要监测人员情况见表8-3。

表8-3  监测人员情况

	监测因子
	监测人员
	证书编号

	厂界噪声
	綦灵儇

陈光耀
	KD032

KD050


8.4质量控制和质量保证措施

采样分析方法按照原国家环保总局颁布的《环境监测技术规范》进行，监测分析方法按国家标准分析方法和国家环保总局颁布的监测分析方法及有关规定执行；质量保证措施按《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行，噪声仪在噪声测定前进行校正。

8.4.1噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

多功能声级计在测试前后用标准发生源进行校准，校准情况见下表8-4。

         表8-4  噪声仪器校验表   单位：dB

	校准日期
	校准器声级值
	测量前校准值
	测量后校准值
	测量前后差值
	有效性

	2018.10.22
	93.8
	93.8
	93.8
	0
	有效

	2018.10.23
	93.8
	93.8
	93.8
	0
	有效


8.4.2固废调查分析过程中的质量保证和质量控制

调查项目一般固废废边角料、生活垃圾和危险固废含油废抹布和手套的产生情况，并对照企业固废台账记录表，严格核实固废产生量，并明确各固废去向，核实固废的产生种类，是否有环评中未提到的隐形固废产生。

9验收监测结果及评价

9.1生产工况

监测期间，玉环长虹阀门有限公司各生产设备、环保设施正常运行，产品生产负荷达到验收监测要求，我们对该厂区生产的相关情况进行了核实，结果见表9-1。

表9-1  监测期间工况表

	名称
	年产量

（万只）
	2018年10月22日

第一周期
	2018年10月23日

第二周期

	
	
	实际生产量

（万只）
	生产负荷（%）
	实际生产量

（万只）
	生产负荷（%）

	阀门
	500
	1.59
	95.4
	1.61
	96.6

	备注：该企业年生产时间为300天。


9.2环境保护设施调试效果

9.2.1厂界噪声

厂界噪声两周期监测结果分别见表9-2。
表9-2噪声监测结果表   单位:LeqdB(A)
	测点编号
	测点位置
	2018年10月22日
	2018年10月23日

	
	
	测量时间
	测量值
	测量时间
	测量值

	1#
	厂界东
	详见图7-1
	昼间
	11:03
	61.6
	昼间
	10:34
	60.8

	2#
	厂界南
	
	
	11:06
	59.9
	
	10:36
	60.1

	3#
	厂界西
	
	
	11:10
	61.2
	
	10:40
	62.9

	4#
	厂界北
	
	
	11:14
	62.9
	
	10:45
	63.2

	标准限值
	昼间65

	备注：企业夜间不生产。


监测期间各设备正常运作，布局合理，项目各侧厂界噪声测点两周期昼间测量值均低于GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准。

9.2.2固（液）体废物

经现场勘查和企业提供的资料，本项目固废主要为废边角料、含油废抹布和手套、生活垃圾。

项目厂区有固定的固废堆放场，并设有标志牌，可防晒、防雨、防渗漏。项目废边角料收集后外售综合利用；含油废抹布和手套、生活垃圾定期委托环卫部门清运并统一集中处理，防止虫、蝇滋生；各固废分类收集，综合利用，合理处置。

固体废物产生情况及处置情况详见表9-3。

表9-3  固体废物产生情况汇总表 

	序

号
	固体废物名称
	产生工序
	形态
	属性

危废代码
	环评（t/a）
	实际（t/a）
	实际处置方式

	1
	废边角料
	机加工
	固态
	一般固废
	5
	4.8
	收集后外售综合利用

	2
	含油废抹布和手套
	设备维护和保养
	固态
	危险固废

900-041-49
	0.5
	0.48
	委托环卫部门统一清运处理

	3
	生活垃圾 
	职工生活
	固态
	一般固废
	12
	11.5
	委托环卫部门统一清运处理


备注：根据《危险废物豁免管理清单》，含油废抹布和手套可全过程不按危险废物管理。企业收集后混入生活垃圾，委托环卫清运。

项目一般固废在厂区内暂存、处置符合GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单（环保部公告2013年第36号）的相关要求；危险废物在厂区内暂存符合GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单（环保部公告2013年第36号）的相关要求。生活垃圾处理符合《城市生活垃圾及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

10验收监测结论与建议

10.1环境保护设施调试效果

10.1.1验收工况

监测期间，各生产设备、各处理设施均正常运行，各产品的生产负荷能达到验收监测要求。
10.1.2厂界噪声监测结论

在监测期间各设备正常运作，布局合理，项目各侧厂界噪声测点两周期昼间测量值均低于GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准。

10.1.3固（液）废调查结论

项目厂区有固定的固废堆放场，并设有标志牌，可防晒、防雨、防渗漏。项目废边角料收集后外售综合利用；含油废抹布和手套、生活垃圾定期委托环卫部门清运并统一集中处理，防止虫、蝇滋生；各固废分类收集，综合利用，合理处置。

项目一般固废在厂区内暂存、处置符合GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单（环保部公告2013年第36号）的相关要求；危险废物在厂区内暂存符合GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单（环保部公告2013年第36号）的相关要求。生活垃圾处理符合《城市生活垃圾及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

10.2 建议与措施

建议企业进一步提高总体管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

认真落实各项环保措施，严格执行“三同时”等环保制度，确保各污染物排放达到国家和地方规定要求。

（2）加强对固废的管理，要严格按照相应的要求来处理；

（3）加强设备维护保养，按照环评要求做好隔声降噪措施，达到隔声降噪的效果；

（4）按照环评要求做好日常自行监测工作，并做好场内的安全防护措施；

（5）建立长效的管理制度，重视环境保护。树立清洁生产的思想意识，严格按照操作技术规范进行操作，防止违规操作。

10.3 总结论

玉环长虹阀门有限公司在项目建设的同时，较好地执行了环保“三同时”制度。该公司产生的固废、噪声污染物排放达到国家相应排放标准。经监测，我公司认为玉环长虹阀门有限公司年产500万只阀门生产线技改项目固废、噪声污染物排放符合建设项目竣工环境保护验收条件。
附图1 项目地理位置图
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附图2 项目平面布置图
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附图3雨污流向图

[image: image8.jpg]ERKEHETAHRAE ] RN EAKFE SR

e Mr
Vi ERE

- B
A !

-
&
;—T
5

BATHR A
——————

AT VL AL,
R H]





附件1 环评批复
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附件2  “三同时”验收登记表
建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：                                   填表人（签字）：                          项目经办人（签字）： 
	建设项目
	项目名称
	年产500万只阀门生产线技改项目
	项目代码
	
	建设地点
	玉环市机电产业功能区

	
	行业类别（分类管理名录）
	C3443阀门和旋塞制造
	建设性质
	技改

	
	设计生产能力
	年产500万只阀门生产线
	实际生产能力
	年500万只阀门生产线
	环评单位
	浙江瑞阳环保科技有限公司

	
	环评文件审批机关
	玉环市环境保护局
	审批文号
	玉环建【2018】87号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	
	竣工日期
	
	排污许可证申领时间
	

	
	环保设施设计单位
	
	环保设施施工单位
	
	本工程排污许可证编号
	

	
	验收单位
	玉环长虹阀门有限公司
	环保设施监测单位
	浙江科达检测有限公司
	验收监测时工况
	≥75%

	
	投资总概算（万元）
	580
	环保投资总概算（万元）
	12
	所占比例（%）
	2.07

	
	实际总投资
	580
	实际环保投资（万元）
	12
	所占比例（%）
	2.07

	
	废水治理（万元）
	2
	废气治理（万元）
	5
	噪声治理（万元）
	3
	固体废物治理（万元）
	2
	绿化及生态（万元）
	
	其他（万元）
	

	
	新增废水处理设施能力
	
	新增废气处理设施能力
	
	年平均工作时
	300天

	运营单位
	
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	
	验收时间
	

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	颗粒物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	一般固废
	
	
	
	0.00168
	0.00168
	0
	
	
	0
	
	
	

	
	危险固废
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；废气污染物排放浓度：毫克/立方米。
抛丸





退火





铜棒





下料





机加工





包装





装配





抛光





成品





试压





边角料、噪音





粉尘、噪音





边角料、噪音





铜毛坯





粉尘、噪音





N





4#





噪声监测点位





项目所在地





1#





3#





2#





项目所在地





N





玉环东方气体有限公司





250m





本项目所在地





空地





玉环双语学校





台州明瓒机械有限公司





空置厂房





350m





180m





N










