建设项目竣工环境保护

验收监测报告

浙科达检[2018]验字第117号
项目名称：年产500万只阀门生产线技改项目（废水和废气）竣工环保设施验收
委托单位：玉环长虹阀门有限公司
浙江科达检测有限公司

二○一八年十一月
责  任  表

[年产500万只阀门生产线技改项目（废水和废气）竣工环保设施验收监测报告]

建设单位法人代表：蔡法弟    
编制单位法人代表：林海斌     

项  目  负  责  人：  
报  告  编  写  人：

审             核：
签             发：
	建设单位        （盖章）
	编制单位          （盖章）

	电话: 
	电话: 0576-88300161

	传真: 
	传真: 0576-88300161

	邮编: 317600
	邮编: 318000

	地址: 玉环市机电产业功能区
	地址：台州市经中路729号8幢4层


目  录

1

1项目概况

2

2验收依据

2

2.1建设项目有关法律法规及部门规章

3

2.2 建设项目环保技术文件

3

2.3 建设项目相关批复文件

4

2.4 建设项目竣工环境保护监测技术规范

4

2.5 其它技术文件

5

3建设项目概况

5

3.1建设项目地理概况

5

3.2项目建设概况

5

3.2.1项目概况

6

3.2.2项目验收规模

7

3.2.3主要仪器设备

7

3.2.4主要原辅材料及燃料

8

3.2.5水源及水平衡

8

3.3项目生产工艺

8

3.3.1生产工艺流程及产污环节

9

3.3.2生产工艺说明

10

3.4项目变动情况

11

4环境保护设施

11

4.1污染物治理设施

11

4.1.1废气

11

4.1.2废水

12

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

12

4.2.1环保设施投资情况

12

4.2.2环保设施“三同时”落实情况

13

4.2.3环保设施批复落实情况

15

5环评主要结论与建议及审批部门决定

15

5.1环评主要结论与建议

15

5.1.1水环境影响结论及建议

15

5.1.2大气环境影响结论及建议

15

5.1.3环评总结论

16

5.2审批部门审批决定

18

6验收执行标准

18

6.1验收监测目的

18

6.2评价标准

18

6.2.1废气

18

6.2.2废水

19

6.2.3总量控制指标

20

7验收监测内容

20

7.1废气监测

20

7.1.1有组织废气监测

20

7.1.2无组织废气监测

21

7.2废水监测

22

8质量保证及质量措施

22

8.1监测分析方法

22

8.2监测仪器

23

8.3人员资质

23

8.4质量控制和质量保证措施

24

8.4.1水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

25

8.4.2气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

26

9验收监测结果及评价

26

9.1生产工况

26

9.2环境保护设施调试效果

26

9.2.1废气

29

9.2.2废水

30

9.2.3污染物排放总量核算

32

10验收监测结论与建议

32

10.1环境保护设施调试效果

32

10.1.1验收工况

32

10.1.2废气监测结论

32

10.1.3废水监测结论

33

10.1.4总量达标情况

33

10.2 建议与措施

34

10.3 总结论

35

附图1 项目地理位置图

37

附图2 项目平面布置图

38

附图3雨污流向图

39

附图4废气处理设施现场图

41

附件1 环评批复

43

附件2  “三同时”验收登记表



1项目概况

玉环长虹阀门有限公司位于玉环市机电产业功能区，主要从事阀门、水暖管件、紧固件制造及销售。鉴于良好的市场前景，现企业投资580万元，利用位于玉环市机电产业功能区的自有闲置厂房，主要购置平移自动车床、数控车床、多功能半自动车床等国产设备，实施年产500万只阀门生产线技改项目，项目实施后可形成年产500万只阀门的生产规模，经济效益明显。

玉环长虹阀门有限公司于2018年5月委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制了《玉环长虹阀门有限公司年产500万只阀门生产线技改项目环境影响报告表》，并于2018年6月7日经玉环市环境保护局审批，批复号为玉环建[2018]87号。
项目无生产废水产生，试压废水循环使用不外排；生活污水经厂区化粪池预处理后纳入玉环市污水处理有限公司处理达标后排放。抛丸粉尘经设备自带的布袋除尘器收集后15m排气筒高空排放；抛光粉尘配套抽风集气系统收集后经布袋除尘器处理后15m排气筒高空排放。各环保设施已投入使用并正常运行。

根据国家有关环保法律法规的要求，建设项目必须执行环保“三同时”制度，相应的环保处理设施须经验收合格后方可投入运行使用。受玉环长虹阀门有限公司的委托，我公司承担了该项目竣工环境保护设施验收监测工作。我公司于2018年10月22日、10月23日对现场进行了勘查与监测，并收集了有关资料，编制了验收监测报告。

2验收依据
2.1建设项目有关法律法规及部门规章
1、《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日，十二届全国人大常委会第八次会议表决通过了《环保法修订案》，2015年1月1日施行）；

2、中华人民共和国主席令（第四十八号）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日施行）；

3、《中华人民共和国水污染防治法》（常务委员会第二十八次会议，第二次修正），2017.6.27；

4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996.10.29；

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015 年4 月24 日修订；

6、《中华人民共和国大气污染防治法》（主席令第三十一号）2015.8.29；

7、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）；

8、环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；

9、浙江省人大常委会《浙江省大气污染防治条例》，2016年修订；

10、浙江省人大常委会《浙江省水污染防治条例》（2017年11月30日浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第四十五次会议通过）；

11、浙江省人大常委会《浙江省固体废物污染环境防治条例》（2017年9月30日浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第四十四次会议通过修正）；

12、省政府令第364号《浙江省建设项目环境保护管理办法》（省人民政府第93次常务会议审议通过，自2018年3月1日起施行）；

13、浙江省环境保护厅文件《关于进一步促进建设项目环保设施竣工验收监测市场化的通知》浙环发〔2017〕20号；

14、《国家危险废物名录》（环保部令 第39号 2016年6月14日）。
15、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）。
2.2 建设项目环保技术文件
1、浙江瑞阳环保科技有限公司编制的《玉环长虹阀门有限公司年产500万只阀门生产线技改项目环境影响报告表》。

2.3 建设项目相关批复文件

1、玉环市环境保护局《关于玉环长虹阀门有限公司年产500万只阀门生产线技改项目环境影响报告表的批复》（玉环建[2018]87号）。
2.4 建设项目竣工环境保护监测技术规范

1、浙江省环境监测中心《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第二版 试行），2010.01；
2、生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，公告2018年第9号，2018年5月16日。
2.5 其它技术文件

1、玉环长虹阀门有限公司提供的其他相关资料。

3建设项目概况
3.1建设项目地理概况
玉环长虹阀门有限公司位于玉环市机电产业功能区，厂区东面为台州明瓒机械有限公司，南面为纸扇山路，路对面为玉环东方气体有限公司，西面为空地，北面为空置厂房。项目最近的敏感点为北侧180m处的玉环市新希望学校，西北侧350m处的玉环双语学校。本项目车间无组织排放废气在厂界外均无超标点，无需设定大气环境防护距离。

本项目1层北侧主要为成品仓库，西侧主要为办公室，东侧主要为机加工车间，南侧主要为固废仓库、毛坯放置区、抛丸区等；2层北侧主要为半成品仓库，南侧为金工车间；3层北侧为办公室、配件仓库区，南侧主要为装配车间、产品检验区等。

项目地理位置见附图1，项目平面布置图见附图2。
3.2项目建设概况

3.2.1项目概况

玉环长虹阀门有限公司位于玉环市机电产业功能区，主要从事阀门、水暖管件、紧固件制造及销售。鉴于良好的市场前景，现企业投资580万，利用位于玉环市机电产业功能区的自有闲置厂房，主要购置平移自动车床、数控车床、多功能半自动车床等国产设备，实施年产500万只阀门生产线技改项目，项目实施后可形成年产500万只阀门的生产规模，经济效益明显。

玉环长虹阀门有限公司于2018年5月委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制了《玉环长虹阀门有限公司年产500万只阀门生产线技改项目环境影响报告表》，并于2018年6月7日经玉环市环境保护局审批，批复号为玉环建[2018]87号。
项目劳动定员80人，生产车间实行8h昼间单班制，全年工作300天，厂区内不设食宿。
表3-1  建设项目基本情况一览表

	项目名称
	年产500万只阀门生产线技改项目

	项目性质
	新建
	本项目总投资
	580万元
	环保投资
	12万元

	环评编制单位
	浙江瑞阳环保科技有限公司

	环评批复
	玉环建[2018]87号

	建设单位
	玉环长虹阀门有限公司

	法人代表
	蔡法弟

	项目地址
	玉环市机电产业功能区

	立项审批部门
	玉环市经济和信息化局
	项目代码
	2017-331021-34-03-080090-000

	项目开工日期
	2015.04
	项目竣工日期
	2017.01

	项目投产日期
	2017.05
	验收工作的组织与启动时间
	2018.10


根据实际调查，项目产品、设计规模、投资、员工数及生产制度均与环评基本一致。

3.2.2项目验收规模
该企业年产500万只阀门生产线技改项目，根据企业数据统计情况，企业7月、8月、9月阀门实际产量情况见表3-2。                  
表3-2  项目实际产量情况          单位：万只
	名称
	2018年7月产量
	2018年8月产量
	2018年9月产量
	3月合计
	折合年产量
	生产负荷（100%）

	阀门
	38.5
	41
	40.5
	120
	480
	96.0


由于企业一定时期内的产量情况受订单情况影响较大，企业实际年产量情况较难统计，故年产量以项目2018年7月、8月、9月的实际产量情况进行估算，项目实际产量情况与环评基本一致。              

3.2.3主要仪器设备
项目主要仪器设备情况详见表3-3。
表3-3  项目主要仪器设备汇总表
	序号
	名称
	环评数量（台）
	实际数量（台）
	备注

	1
	数控机床
	28
	28
	与环评一致

	2
	平移自动机床
	2
	2
	与环评一致

	3
	升降式扩攻组合机床
	8
	8
	与环评一致

	4
	华莱组合机床
	2
	2
	与环评一致

	5
	履带式抛丸机
	4
	3
	-1

	6
	电热鼓风干燥器
	2
	2
	与环评一致

	7
	多功能半自动车床
	46
	46
	与环评一致

	8
	开式可倾压力机
	1
	1
	与环评一致

	9
	抛光机
	1
	1
	与环评一致

	10
	螺杆式空气压缩机
	4
	4
	与环评一致

	11
	双螺杆空气压缩机
	1
	1
	与环评一致

	12
	试压机
	5
	5
	与环评一致

	13
	落料机
	1
	1
	与环评一致


由上表可知，本项目履带式抛丸机较环评减少一台，项目实际年产量与环评基本一致，故履带式抛丸机设备数量的改变不会影响本项目产能。其他仪器设备情况与环评一致。

3.2.4主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料及消耗情况详见表3-4。
表3-4  本项目主要原辅材料消耗表       单位：t/a，钢丝轮除外 

	序号
	名称
	环评消耗量
	本项目3个月消耗量
	折合成年

消耗量
	备注

	1
	铜棒
	200
	48
	192
	与环评基本一致

	2
	铜毛坯
	800
	192
	768
	与环评基本一致


续表3-4。

	3
	液压油
	0.5
	0.12
	0.48
	与环评基本一致

	4
	钢丸
	8
	1.92
	7.68
	与环评基本一致

	5
	钢丝轮
	100个
	24个
	96个
	与环评基本一致


由上表可知，项目主要原辅材料消耗数量与环评消耗数量基本一致。主要能源消耗为电能，由国网浙江玉环市供电有限公司提供。

据环评和企业提供资料，企业全年用电量约50万kWh/a，企业新鲜用水量约1200 t/a。

3.2.5水源及水平衡

据环评和企业提供资料，项目用水主要为试压机用水和员工生活污水，由玉环市自来水管网提供。

由于项目用水无法精确核算，故项目用水量参考环评。据环评和企业提供资料，项目新鲜用水约1200t/a。其中试压水循环使用不外排，仅需定期补充新鲜水，新鲜水补充量约5t/a。生活污水产生量按用水量的85%计，约1020t/a，生活污水经厂区化粪池预处理后纳入玉环市污水处理有限公司处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准后排放。

3.3项目生产工艺

3.3.1生产工艺流程及产污环节

该企业年产500万只阀门生产线技改项目，实际生产工艺与环评一致，具体工艺流程及产污环节见图3-1。


[image: image1]
图3-1  项目生产工艺及产污环节图
项目主要污染因子汇总见表3-5。

表3-5  项目主要污染因子汇总表
	污染因子
	主要污染物
	来源
	排放特征

	废水
	生活污水
	员工生活
	间歇

	废气
	抛丸粉尘、抛光粉尘
	抛丸、抛光
	间歇

	噪声
	Leq
	设备运行
	不规则

	固废
	废边角料、含油废抹布和手套、生活垃圾
	下料、机加工、设备维修和保养、员工生活
	统一收集


3.3.2生产工艺说明
本项目生产产品为阀门，具体的生产工艺流程介绍如下。

外购的铜棒经过落料机切割得到需要尺寸大小后，利用抛丸机进行抛丸（抛丸为物理加工，通过研磨材料与工件之间的振动摩擦，去除工件表面的毛刺，使工件表面达到一定的光泽度），去除表面的氧化物，经抛丸加工后的部件经一系列的机加工（主要有车加工、钻加工、磨加工等），经机加工后的部件通过电热鼓风干燥机进行退火（加热到600~700℃，降低部件的硬度，改善部件的切削加工性）。退火后的部件进行装配，装配好后利用试压机进行试压检验，检验后部分部件应客户要求利用抛光机对部件抛光（年加工量约40t），去除工件表面的毛刺。抛光后包装即为成品。外购的铜毛坯除无切割工序外，其他工艺与铜棒加工工艺一致。

3.4项目变动情况

项目实际设有3台履带式抛丸机，较环评减少一台，项目实际废气产生量减少，朝着对环境有利的方向发展。且项目实际年产量与环评基本一致，故履带式抛丸机设备数量的改变不会影响本项目产能。
以上变动不属于重大变动，项目较环评无重大变动。
4环境保护设施

4.1污染物治理设施

4.1.1废气

1、废气产生情况

项目废气主要为抛丸过程产生的抛丸废气和抛光过程产生的抛光粉尘。项目废气产生情况详见表4-1。

表4-1  废气产生情况一览表
	名称
	来源
	污染物种类
	排放方式
	备注

	抛丸粉尘
	抛丸
	颗粒物
	间歇
	/

	抛光粉尘
	抛光
	颗粒物
	间歇
	/


项目实际废气产生种类与环评一致。
2、废气治理情况
环评要求：①抛丸粉尘：抛丸粉尘通过设备自带的布袋式除尘器收集后经15m的排气筒高空排放；②抛光粉尘：对抛光工位进行围挡，在相对密闭的空间（5m×5m×5m）内作业，配套抽风集气系统，产生的粉尘通过布袋除尘器收集后经1根不低于15m高的排气筒排放。

实际措施：项目抛丸粉尘经设备自带的布袋式除尘器收集后15m排气筒高空排放；抛光粉尘配套抽风集气系统收集后经布袋除尘器处理后15m排气筒高空排放。

项目废气治理情况与环评一致。

4.1.2废水

1、废水产生情况

本项目无生产废水产生，试压水循环使用，不外排，定期补充新鲜水。故项目废水仅为生活污水。项目废水产生种类与环评一致。
2、废水治理情况

环评要求：生活污水经化粪池预处理后纳入玉环市污水处理有限公司统一处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准后外排。

实际措施：生活污水经化粪池预处理后纳入玉环市污水处理有限公司处理达标后排放。

项目废水治理情况与环评一致。
4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

4.2.1环保设施投资情况

项目总投资580万元，环保投资12万元，占项目总投资的2.07%。环保投资情况见表4-2。

表4-2 项目环保设施投资费用

	序号
	项目名称
	环评投资（万元）
	实际投资（万元）
	备注

	1
	废气处理
	5
	5
	抛光粉尘密闭收集设施、布袋除尘设施、排气筒

	2
	废水处理
	2
	2
	化粪池

	3
	噪声防治
	3
	3
	消声、隔声措施

	4
	固废处理
	2
	2
	一般固废暂存间

	合计
	12
	12
	/


4.2.2环保设施“三同时”落实情况

项目废水、废气污染物产生及与环评对照防治落实情况见表4-3，项目已落实环评报告表中的污染物防治措施要求。厂区三废流向图见附图3。
表4-3 三废产生及处置情况表

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	环评防治措施
	实际防治措施

	水污染物
	生活污水
	CODcr、NH3-N
	厂区实行清污分流、雨污分流。项目试压水循环使用，定期补充，不外排；生活污水经厂区内化粪池预处理后纳入玉环市污水处理有限公司统一处理达GB 18918 -2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准后排放。
	厂区实行清污分流、雨污分流。项目试压水循环使用，定期补充，不外排；生活污水经化粪池预处理后纳入玉环市污水处理有限公司处理达标后排放。

	大气污染物
	抛光
	抛光粉尘
	对抛光工位进行围挡，在相对封闭的空间（5m × 5m ×5m）内作业，配套抽风集气系统收集后通过布袋除尘器经1根不低于15m的排气筒排放。
	配套抽风集气系统收集后经布袋除尘器处理后15m排气筒高空排放。

	
	抛丸
	抛丸粉尘
	通过设备自带的布袋除尘器收集后经一根不低于15m高的排气筒排放。
	经设备自带的布袋除尘器收集后15m排气筒高空排放。


4.2.3环保设施批复落实情况

玉环长虹阀门有限公司年产500万只阀门生产线技改项目环评批复落实情况见表4-4。

表4-4  环评批复落实情况

	序号
	批复情况
	落实情况

	1
	根据环评报告内容，同意该项目在浙江省玉环市机电产业功能区建设，该区域属于环境优化准入区。
	与环评一致。该项目在玉环市机电产业功能区建设。

	2
	该项目拟投资580万元，利用位于玉环市机电产业功能区的厂房来实施技改，建筑面积为6711.75m2，购置平移自动车床、数控车床、多功能半自动车床等设备，形成年产500万只阀门的生产规模。项目性质、规模、地点以环评报告表为准。环评中提及的污染防治措施可以作为该项目环境防治设施建设的依据。
	与环评基本一致。项目投资580万元，利用位于玉环市机电产业功能区的厂房，购置平移自动车床、数控车床、多功能半自动车床等设备，形成年产500万只阀门的生产规模。


续表4-4。
	3
	污染物排放执行标准：本项目生活污水经预处理后达到玉环市污水处理有限公司进管标准后纳管排放最终由玉环市污水处理有限公司集中处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准后排放；废气排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2新污染源大气污染物排放限值中二级标准。
	已落实。项目生活污水经预处理后纳入玉环市污水处理有限公司处理。抛丸粉尘经设备自带的布袋除尘器收集后15m排气筒高空排放；抛光粉尘配套抽风集气系统收集后经布袋除尘器处理后15m排气筒高空排放。经监测，各污染物均可达标排放。

	4
	严格按照“清污分流、雨污分流”原则建设厂区给排水管网，生活污水经收集处理达标排放。
	已落实。厂区内清污分流、雨污分流。项目生活污水预处理后纳入玉环市污水处理有限公司处理达标后排放。

	5
	抛丸、抛光等工艺产生的废气需收集处理达标后高空排放。
	已落实。项目抛丸粉尘经设备自带的布袋除尘器收集后15m排气筒高空排放。抛光粉尘配套抽风集气系统收集后经布袋除尘器处理后15m排气筒高空排放。

	6
	本项目必须严格执行环保“三同时”制度，在设计、施工、管理中落实上述审查意见及环评报告中的环境保护对策措施。项目竣工后，应按相关规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后方可投入生产或使用。
	已落实。项目严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。


由上表可知，本项目已基本落实环评批复的要求。

5环评主要结论与建议及审批部门决定 

5.1环评主要结论与建议

5.1.1水环境影响结论及建议

本项目仅排放生活污水。生活污水经化粪池预处理达玉环市污水处理有限公司进管标准后纳入玉环市污水处理有限公司统一处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准后排放，对附近水体影响较小。
5.1.2大气环境影响结论及建议

本项目废气主要为抛丸粉尘和抛光粉尘。抛丸粉尘通过设备自带的耐高温布袋除尘器收集后经一根不低于15m高的排气筒排放；抛光粉尘在相对密闭的空间内（5m×5m×5m）产生，配套抽风集气系统收集后通过布袋除尘器经一根不低于15m高的排气筒排放。抛丸粉尘和抛光粉尘均能满足GB16297-1996《大气污染物排放标准》二级标准要求，对周围环境影响较小。
5.1.3环评总结论

综上所述，玉环长虹阀门有限公司“年产500万只阀门生产线技改项目”的建设符合玉环市环境功能区划的要求，排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和总量控制要求；符合城市总体规划，符合国家和省产业政策等要求，同时项目建设符合“三线一单”控制要求。只要企业能在项目运营过程中加强环境质量管理，认真落实环境保护措施，采取相应的污染防治措施，使废水、废气、噪声达标排放，并妥善处置各类固体废物，则本项目的建设对环境影响不大。因此，从环境保护角度来讲，本项目的建设是可行的。

5.2审批部门审批决定

玉环市环境保护局《年产500万只阀门生产线技改项目环境影响报告表的批复》（玉环建[2018]87号）原文如下：

玉环长虹阀门有限公司：

你公司报送由浙江瑞阳环保科技有限公司编制的《玉环长虹阀门有限公司年产500万只阀门生产线技改项目环境影响报告表》等资料已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《浙江省建设项目环境保护管理方法》等法律法规的规定，批复如下：

一、根据环评报告内容，同意该项目在浙江省玉环市机电产业功能区建设，该区域属于环境优化准入区。

二、该项目拟投资580万元，利用位于玉环市机电产业功能区的厂房来实施技改，建筑面积为6711.75m2，购置平移自动车床、数控车床、多功能半自动车床等设备，形成年产500万只阀门的生产规模。项目性质、规模、地点以环评报告表为准。环评中提及的污染防治措施可以作为该项目环境防治设施建设的依据。

三、污染物排放执行标准：本项目生活污水经预处理后达到玉环市污水处理有限公司进管标准后纳管排放最终由玉环市污水处理有限公司集中处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准后排放；废气排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2新污染源大气污染物排放限值中二级标准。厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准；危险固废贮存执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》，一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》。

四、项目在实施过程中须做好以下几点：

1、严格按照“清污分流、雨污分流、一水多用”原则建设厂区给排水管网，生活废水经处理设施处理达标后排入工业城污水管网。

2、抛丸、抛光等工艺产生的废气需收集处理达标后高空排放。

3、合理布置高噪声设备位置，选用低噪声设备，采取隔声、减震等措施，加强设备维护，确保边界噪声达标。

4、固体废物分类收集，并建设规范的固废堆放场。危险废物委托有相关资质单位进行处理，并实行转移联单制度。

五、本项目必须严格执行环保“三同时”制度，在设计、施工、管理中落实上述审查意见及环评报告中的环境保护对策措施。项目竣工后，应按相关规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后方可投入生产或使用。

玉环市环境保护局

2018年6月7日

6验收执行标准

6.1验收监测目的

通过现场调查和监测，评价经处理后排放的废水、废气污染物排放是否达到国家有关排放标准；核实废水、废气中主要污染物的排放总量及评价是否在控制目标范围内；检查该项目环保“三同时”等环保制度执行情况；提出存在问题及对策措施。

6.2评价标准

6.2.1废气
本项目废气主要为钢丝轮抛光过程产生的抛光粉尘和抛丸过程产生的抛丸粉尘。废气排放按GB16297-1996《大气污染物排放标准》新污染源二级标准执行，其相关标准值见表6-1。

表6-1  GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准

	序号
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）
	无组织排放监控浓度值

	
	
	
	排气筒高度(m)
	二级
	监控点
	浓度（mg/Nm3）

	1
	颗粒物
	120
	15
	3.5
	周界外浓度最高点
	1.0


6.2.2废水

项目废水经化粪池简单预处理后满足污水厂纳管标准后可直接纳管排入玉环市污水处理有限公司集中处理，达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准后排海，具体指标见6-2。

表6-2玉环市污水处理有限公司水质标准  单位：mg/L，pH除外

	污染因子
	pH值
	CODcr
	BOD5
	NH3-N
	SS
	石油类
	磷酸盐（以p计）
	动植物油

	进管标准
	6~9
	360
	180
	30
	240
	20
	8
	100

	出水标准
	6~9
	30
	6
	1.5（2.5）
	5
	0.5
	0.3
	3.0


注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
6.2.3总量控制指标

项目纳入总量控制要求的主要污染物是CODcr、NH3-N。环评建议该项目CODcr、NH3-N总量控制指标分别为：CODcr 0.06t/a（外排环境），NH3-N 0.008t/a（外排环境）。项目不排放生产废水，仅排放生活污水，无需进行区域替代消减。

7验收监测内容

7.1废气监测

项目产生的废气为抛丸粉尘和抛光粉尘。抛丸粉尘通过设备自带的布袋式除尘器收集后经15m排气筒高空排放；抛光粉尘配套抽风集气系统收集后经布袋除尘器处理后15m排气筒高空排放。
7.1.1有组织废气监测

根据现场实际情况，项目有组织废气监测共设置抛丸废气处理设施排放口、抛光废气处理设施排放口2个监测点位。有组织废气处理装置监测点位图、监测项目及频次见图7-1、表7-1。

表7-1 有组织废气监测项目和采样频次一览表

	序号
	名称
	监测因子
	监测频次

	1
	抛丸废气处理设施
	排放口
	颗粒物
	每周期4次，连续2周期

	2
	抛光废气处理设施
	排放口
	颗粒物
	每周期4次，连续2周期



[image: image2]图7-1 有组织废气监测点位图

7.1.2无组织废气监测

根据该厂的生产情况及厂区布置，在该厂厂界设置四个监测点。具体监测项目及频次见表7-2，图7-2。
表7-2 厂界废气无组织排放分析项目及采样频次一览表

	监测地点
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	厂界
	根据该厂的生产情况及监测当天的风向，共设置4个监测点，上风向为对照点，另外3点为下风向监控点。无明显风向时，厂界四周10m处各设置1个点，共4个点。
	TSP
	每周期4次，连续2周期



[image: image3]
图7-2 无组织废气监测点位图

7.2废水监测

厂区内雨污分流，生活污水经化粪池预处理后纳入玉环市污水处理有限公司处理达标后排放。

根据监测目的，本次监测共设置生活污水排放口、雨水口2个采样点位，具体监测项目、点位及频次见表7-3。
表7-3 废水分析项目及监测频次一览表

	点位名称
	分析项目
	监测频次

	生活污水排放口
	pH值、CODcr、氨氮、SS、TP、动植物油、BOD5
	每周期4次，连续2周期

	雨水口
	pH值、CODcr、氨氮、SS、TP、石油类
	每周期1次，连续2周期


8质量保证及质量措施

8.1监测分析方法

采样分析方法按照原国家环保总局颁布的《环境监测技术规范》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）进行，监测分析方法按国家标准分析方法和国家环保总局颁布的监测分析方法及有关规定执行，具体监测分析方法详见表8-1。

表8-1  监测分析方法一览表

	序号
	项目
	分析方法
	方法来源
	方法检出限

	废气

	1
	颗粒物
	固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法
	GB/T 16157-1996
	20mg/m3

	2
	TSP
	总悬浮颗粒物的测定  重量法
	GB/T 15432-1995
	0.02 mg/m3

	废水

	3
	pH值
	玻璃电极法
	GB/T6920-1986
	/

	4
	CODcr
	重铬酸盐法
	HJ828-2018
	4mg/L

	5
	SS
	重量法
	GB/T11901-1989
	4mg/L

	6
	TP
	钼酸铵分光光度法
	GB/T11893-1989
	0.010mg/L

	7
	氨氮
	纳氏试剂分光光度法
	HJ535-2009
	0.025mg/L

	8
	动植物油
	红外分光光度法
	HJ637-2012
	0.01 mg/L

	9
	石油类
	红外分光光度法
	HJ637-2012
	0.04mg/L

	10
	BOD5
	稀释与接种法
	HJ505-2009
	0.5mg/L


8.2监测仪器

采样前对采样器的流量计进行校准，直读式仪器用标准气进行校准。用于该项目监测的主要仪器设备情况见表8-2。

表8-2  监测仪器设备情况

	类别
	监测因子
	监测设备名称
	设备型号
	证书编号

	废水
	pH值
	pH计
	PHS-3C
	JZHX2018060456

	
	CODcr
	具塞滴定管
	50mL
	YR201701580

	
	氨氮
	可见分光光度计
	7200
	JZHX2018060466

	
	SS
	电子天平
	BSA124S
	JZHQ2018060484

	
	石油类
	红外分光测油仪
	OIL480
	JZHX2018060469

	
	动植物油
	红外分光测油仪
	OIL480
	JZHX2018060469

	
	TP
	可见分光光度计
	7200
	JZHX2018060465

	
	BOD5
	生化培养箱
	HWS-250
	JZRG2018061248

	废气
	TSP
	自动烟尘（气）测试仪
	崂应3012H
	JZHX2018020110 

	
	颗粒物
	智能综合大气采样器
	ZC-Q0102
	JZHX2018060551


8.3人员资质

项目采样人员和实验室分析人员均经过考核并持有监测合格证书，该项目的主要监测人员情况见表8-3。
表8-3  监测人员情况

	监测因子
	监测人员
	证书编号
	采样人员
	证书编号

	pH值
	王欣露
	KD015
	綦灵儇

陈光耀
	KD032

KD050

	CODcr
	周克丽
	KD014
	
	

	氨氮
	方爱君
	KD066
	
	

	SS
	王欣露
	KD015
	
	

	石油类
	周克丽
	KD014
	
	

	动植物油
	周克丽
	KD014
	
	

	TP
	杨璐瞳
	KD041
	
	

	BOD5
	方爱君
	KD066
	
	

	颗粒物
	綦灵儇
	KD032
	
	

	TSP
	綦灵儇
	KD032
	
	


8.4质量控制和质量保证措施

采样分析方法按照原国家环保总局颁布的《环境监测技术规范》进行，监测分析方法按国家标准分析方法和国家环保总局颁布的监测分析方法及有关规定执行；质量保证措施按《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行，采样前对采样器的流量计进行校准，直读式仪器用标准气进行校准；实验室分析时，对部分项目采取做平行样和质控样来进行质量控制。

8.4.1水质监测分析过程中的质量保证和质量控制
水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算均按照国家标准要求进行。实验室分析时，对部分项目采取做平行样和质控样来进行质量控制，部分项目质控结果与评价见表8-4。
表8-4   部分分析项目质控结果与评价

	平行双样结果评价（精确度）

	序号
	分析

项目
	样品总数
	分析批次
	实验室平行样个数
	实验室平行样（%）
	样品测量值（mg/L）
	平行样相对偏差（%）
	要求（%）
	结果评价

	1
	CODcr
	10
	4
	4
	40
	228
	1.5
	≤10
	符合要求

	
	
	
	
	
	
	235
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	238
	2.7
	
	

	
	
	
	
	
	
	251
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	37
	4.5
	
	

	
	
	
	
	
	
	41
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	38
	3.8
	
	

	
	
	
	
	
	
	41
	
	
	

	质控结果评价（准确度）

	序号
	分析项目
	样品总数
	分析批次
	质控样测定个数
	实验室质控样测值（mg/L)
	质控样范围值（mg/L)
	质控样测定相对误差%
	允许相对误差%
	结果评价

	1
	CODcr
	10
	4
	4
	298
	302±11
	-1.3
	±3.6
	符合要求

	
	
	
	
	
	300
	
	-0.7
	
	

	
	
	
	
	
	23.5
	24.2±2.1
	-2.9
	±8.7
	

	
	
	
	
	
	24.2
	
	-2.5
	
	


评价：部分分析项目平行双样结果（精确度）和质控样结果（准确度）均符合要求。
8.4.2气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

气体的采样、监测分析方法均采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法进行，具体表现为：

（1）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

（2）监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员经过考核并持有监测合格证书。

（3）现场监测前，采样仪器使用标准流量计进行流量校准，并按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求进行全过程质量控制。

（4）保证验收监测分析结果的准确可靠性。在监测期间，样品采集、运输、保存参考国家标准和《环境水质监测质量保证手册》的技术要求进行，每批样品分析的同时做质控样品。

（5）监测数据实行三级审核制度。

9验收监测结果及评价

9.1生产工况

监测期间，玉环长虹阀门有限公司各生产设备、环保设施正常运行，产品生产负荷达到验收监测要求，我们对该厂区生产的相关情况进行了核实，结果见表9-1。

表9-1  监测期间工况表

	名称
	年产量

（万只）
	2018年10月22日

第一周期
	2018年10月23日

第二周期

	
	
	实际生产量

（万只）
	生产负荷（%）
	实际生产量

（万只）
	生产负荷（%）

	阀门
	500
	1.59
	95.4
	1.61
	96.6

	备注：该企业年生产时间为300天。


9.2环境保护设施调试效果

9.2.1废气 

9.2.1.1有组织废气

项目抛丸废气、抛光废气处理设施排放口有组织废气排放监测结果见表9-2、9-3。

表9-2 抛丸废气有组织排放监测结果（排气筒高度：15米）

	测试项目
	第一周期（2018年10月22日）
	第二周期（2018年10月23日）

	
	进口
	出口
	进口
	出口

	排气筒截面积（m2）
	/
	0.196
	/
	0.196

	标杆流量（N.d.m3/h)
	/
	2.51×103
	/
	2.46×103

	颗粒物(mg/N.d.m3)
	1
	/
	20.2
	/
	20.8

	
	2
	/
	20.7
	/
	20.3

	
	3
	/
	21.7
	/
	21.4

	
	4
	/
	20.8
	/
	21.7


续表9-2。

	
	均值
	/
	20.9
	/
	21.1

	标准限值（mg/m3）
	/
	120
	/
	120

	达标情况
	/
	达标
	/
	达标

	排放速率（kg/h）
	/
	5.25×10-2
	/
	5.19×10-2

	速率限值（kg/h）
	/
	3.5
	/
	3.5

	达标情况
	/
	达标
	/
	达标


由检测结果可知，在生产处于目前工况、废气处理设施正常运行的情况下，抛丸废气处理设施排放口达标情况如下： 

抛丸废气处理设施排放口颗粒物平均排放浓度为20.9mg/m3, 平均排放速率为5.22×10-2kg/h；抛丸废气处理设施排放口颗粒物排放浓度和排放速率均满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的新污染源二级标准要求。

表9-3 抛光废气有组织排放监测结果（排气筒高度：15米）

	测试项目
	第一周期（2018年10月22日）
	第二周期（2018年10月23日）

	
	进口
	出口
	进口
	出口

	排气筒截面积（m2）
	/
	0.0314
	/
	0.0314

	标杆流量（N.d.m3/h)
	/
	2.39×103
	/
	2.10×103

	颗粒物(mg/N.d.m3)
	1
	/
	<20
	/
	<20

	
	2
	/
	<20
	/
	<20

	
	3
	/
	<20
	/
	<20

	
	4
	/
	<20
	/
	<20

	
	均值
	/
	<20
	/
	< 20

	标准限值（mg/m3）
	/
	120
	/
	120

	达标情况
	/
	达标
	/
	达标

	排放速率（kg/h）
	/
	<4.78×10-2
	/
	<4.20×10-2

	速率限值（kg/h）
	/
	3.5
	/
	3.5

	达标情况
	/
	达标
	/
	达标


由检测结果可知，在生产处于目前工况、废气处理设施正常运行的情况下，抛光废气处理设施排放口达标情况如下： 

抛光废气处理设施排放口颗粒物平均排放浓度均小于20mg/m3, 平均排放速率小于4.49×10-2kg/h；抛光废气处理设施排放口颗粒物排放浓度和排放速率均满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的新污染源二级标准要求。

9.2.1.2无组织废气

监测期间气象状况见表9-4，厂界无组织废气监测及结果见表9-5。

表9-4  监测期间气象状况

	参数
	2018年10月22日
	2018年10月23日

	天气状况
	多云
	多云

	平均气温
	22℃
	23℃

	风速
	1.7m/s
	1.4m/s

	平均气压
	102.1Kpa
	102.0Kpa


表9-5厂界无组织废气排放监测结果  单位：mg/m3
	监测项目

     点位/频次
	TSP

	
	2018年10月22日
	2018年10月23日

	厂界东
	0.121
	0.117

	厂界南
	0.147
	0.152

	厂界西
	0.129
	0.126

	厂界北
	0.152
	0.139

	标准值
	1.0

	达标情况
	达标


由检测结果可知，在厂界布设4个废气无组织排放测点，从两天的监测结果看，项目颗粒物的排放浓度最高值均低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的新污染源二级标准要求。

9.2.2废水

生活污水排放口、雨水口监测结果见表9-6。

表9-6 生活污水和雨水监测结果表     （单位：mg/L， pH值除外）
	 测试项目

      监测点位
	pH值
	CODcr
	氨氮
	石油类
	动植物油
	TP
	SS
	BOD5

	生活污水排放口
	第一周期2018年10月22日
	1-1
	7.39
	229
	21.4
	/
	2.10
	2.23
	80
	62.2

	
	
	1-2
	7.43
	248
	21.3
	/
	2.03
	2.30
	77
	68.1

	
	
	1-3
	7.48
	243
	20.7
	/
	2.19
	2.28
	83
	66.9

	
	
	1-4
	7.45
	210
	20.4
	/
	2.17
	2.36
	86
	59.4

	
	
	均值
	/
	233
	21.0
	/
	2.12
	2.29
	82
	64.2

	
	第二周期2018年10月23日
	1-1
	7.35
	245
	20.6
	/
	2.05
	2.28
	73
	67.3

	
	
	1-2
	7.38
	219
	20.4
	/
	2.15
	2.50
	76
	61.4

	
	
	1-3
	7.31
	235
	19.9
	/
	2.05
	2.43
	70
	65.6

	
	
	1-4
	7.34
	206
	20.2
	/
	2.18
	2.38
	81
	58.6

	
	
	均值
	/
	226
	20.3
	/
	2.11
	2.40
	75
	63.2

	标准限值
	6~9
	360
	30
	/
	100
	4.0
	240
	180

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	/
	达标
	达标
	达标
	达标

	雨水口
	第一周期
	7.20
	39
	0.038
	0.08
	/
	<0.010
	38
	/

	
	第二周期
	7.26
	40
	0.050
	0.07
	/
	<0.010
	33
	/

	标准限值
	6~9
	100
	15
	5
	/
	0.5
	70
	/

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	/
	达标
	达标
	/


项目无生产废水产生，生活污水经厂区预处理后纳入玉环市污水处理有限公司处理达标后排放。

由检测结果可知，该企业生活污水经预处理后排放口出水中pH值在7.31~7.48之间；CODcr浓度在206~248mg/L之间，均值为230mg/L；氨氮浓度在19.9~21.4mg/L，均值为20.7mg/L；动植物油浓度在2.03~2.18mg/L，均值为2.12mg/L；TP浓度在2.23~2.50mg/L，均值为2.35mg/L；SS浓度在70~86mg/L，均值为79mg/L；BOD5浓度在58.6~68.1mg/L，均值为63.7mg/L。以上pH值、CODcr、氨氮、动植物油、TP、SS、BOD5这7个监测项目排放浓度均符合玉环市污水处理有限公司进管标准要求。

由检测结果可知，该企业雨水排放口pH值、CODcr、氨氮、TP、SS、石油类的排放浓度符合GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准。
9.2.3污染物排放总量核算

废气污染物排放总量核算
环评未给出颗粒物总量控制值，本次验收仅核算实际排放量。项目抛丸废气颗粒物有组织排放量为0.125t/a，抛光废气有组织排放量为0.054t/a，无组织排放量以环评计为0.004t/a，项目合计颗粒物排放总量为0.183t/a。项目污染物总量排放情况详见表9-7。

表9-7 项目污染物排放情况（单位：t/a）
	项目
	颗粒物
	备注

	
	
	

	抛丸废气
	有组织
	0.125
	8h/d，年工作300d

	抛光废气
	有组织
	0.054
	8h/d，年工作300d

	
	无组织
	0.004
	以环评计

	合计
	0.183
	/


废水污染物排放总量核算
据环评，项目新鲜用水约1200t/a，生活污水产生量按用水量的85%计，约1020t/a，经厂区预处理后纳入玉环市污水处理有限公司处理达标后排放。接管浓度CODcr为230mg/L，NH3-N为20.7mg/L，则本项目CODcr接管量为0.235t/a，NH3-N接管量为0.021t/a；经玉环市污水处理有限公司处理后，以CODcr为30mg/L，NH3-N为1.5mg/L计，则本项目CODcr排放量为0.031t/a，NH3-N排放量为0.002t/a。（满足环评建议总量控制要求：CODcr（排外环境）0.06t/a，NH3-N（排外环境）0.008t/a）。

项目废水污染物排放情况见表9-8。
表9-8 项目污染物排放情况（单位：t/a）
	项目
	CODcr
	氨氮

	生活污水
	接管量
	0.235
	0.021

	
	纳管量
	0.031
	0.002

	环评建议排放总量控制值
	0.06
	0.008


10验收监测结论与建议

10.1环境保护设施调试效果

10.1.1验收工况

监测期间，各生产设备、各处理设施均正常运行，各产品的生产负荷能达到验收监测要求。
10.1.2废气监测结论

（一）有组织废气

抛丸废气处理设施排放口颗粒物排放浓度和排放速率均满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的新污染源二级标准要求。

抛光废气处理设施排放口颗粒物排放浓度和排放速率均满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的新污染源二级标准要求。
（二）无组织废气

在厂界布设的4个废气无组织排放测点，从两天的监测结果看，项目颗粒物的排放浓度最高值均低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的新污染源二级标准要求。

10.1.3废水监测结论

项目无生产废水产生，生活污水经预处理后纳入玉环市污水处理有限公司处理达标后排放。

项目生活污水排放口pH值、CODcr、氨氮、动植物油、TP、SS、BOD5这7个监测项目排放浓度均符合玉环市污水处理有限公司进管标准要求。

雨水排放口pH值、CODcr、氨氮、TP、SS、石油类的排放浓度符合GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准。

10.1.4总量达标情况
（一）废气污染物总量排放情况
环评未给出颗粒物总量控制值，本次验收仅核算实际排放量。项目抛丸废气颗粒物有组织排放量为0.125t/a，抛光废气有组织排放量为0.054t/a，无组织排放量以环评计为0.004t/a，项目合计颗粒物排放总量为0.183t/a。
（二）废水污染物总量排放情况
据环评，项目新鲜用水约1200t/a，生活污水产生量按用水量的85%计，约1020t/a，经厂区预处理后纳入玉环市污水处理有限公司处理达标后排放。接管浓度CODcr为230mg/L，NH3-N为20.7mg/L，则本项目CODcr接管量为0.235t/a，NH3-N接管量为0.021t/a；经玉环市污水处理有限公司处理后，以CODcr为30mg/L，NH3-N为1.5mg/L计，则本项目CODcr排放量为0.031t/a，NH3-N排放量为0.002t/a。（满足环评建议总量控制要求：CODcr（排外环境）0.06t/a，NH3-N（排外环境）0.008t/a）。
10.2 建议与措施

建议企业进一步提高总体管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

认真落实各项环保措施，严格执行“三同时”等环保制度，确保各污染物排放达到国家和地方规定要求。

加强废气处理设施的维护和保养，布袋除尘处理设施要勤更换布袋；

（3）按照环评要求做好日常自行监测工作，并做好场内的安全防护措施；

（4）建立长效的管理制度，重视环境保护。树立清洁生产的思想意识，严格按照操作技术规范进行操作，防止违规操作。

10.3 总结论

玉环长虹阀门有限公司在项目建设的同时，较好地执行了环保“三同时”制度。该公司产生的废水、废气污染物排放达到国家相应排放标准。经监测，我公司认为玉环长虹阀门有限公司年产500万只阀门生产线技改项目废水、废气污染物排放符合建设项目竣工环境保护验收条件。
附图1 项目地理位置图
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附图2 项目平面布置图
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附图3雨污流向图
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附图4废气处理设施现场图
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抛丸废气处理设施排气筒
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抛光废气处理设施排气筒


附件1 环评批复
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附件2  “三同时”验收登记表
建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：                                   填表人（签字）：                          项目经办人（签字）： 
	建设项目
	项目名称
	年产500万只阀门生产线技改项目
	项目代码
	
	建设地点
	玉环市机电产业功能区

	
	行业类别（分类管理名录）
	C3443阀门和旋塞制造
	建设性质
	新建

	
	设计生产能力
	年产500万只阀门生产线
	实际生产能力
	年500万只阀门生产线
	环评单位
	浙江瑞阳环保科技有限公司

	
	环评文件审批机关
	玉环市环境保护局
	审批文号
	玉环建【2018】87号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	
	竣工日期
	
	排污许可证申领时间
	

	
	环保设施设计单位
	
	环保设施施工单位
	
	本工程排污许可证编号
	

	
	验收单位
	玉环长虹阀门有限公司
	环保设施监测单位
	浙江科达检测有限公司
	验收监测时工况
	≥75%

	
	投资总概算（万元）
	580
	环保投资总概算（万元）
	12
	所占比例（%）
	2.07

	
	实际总投资
	580
	实际环保投资（万元）
	12
	所占比例（%）
	2.07

	
	废水治理（万元）
	2
	废气治理（万元）
	5
	噪声治理（万元）
	3
	固体废物治理（万元）
	2
	绿化及生态（万元）
	
	其他（万元）
	

	
	新增废水处理设施能力
	
	新增废气处理设施能力
	
	年平均工作时
	300天

	运营单位
	
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	
	验收时间
	

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.031
	0.06
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.002
	0.008
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	颗粒物
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.183
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；废气污染物排放浓度：毫克/立方米。

抛丸





退火





铜棒





下料





机加工





包装





装配





抛光





成品





试压





边角料、噪音





粉尘、噪音





边角料、噪音





铜毛坯





粉尘、噪音





抛丸粉尘





布袋除尘处理设施





15m排气筒排放（1#）








有组织废气监测点位





抛光粉尘





布袋除尘处理设施





15m排气筒排放（2#）








N





1#





2#





4#





3#





无组织废气采样点位





N





本项目所在地





空地





250m





空置厂房





180m





玉环东方气体有限公司





350m





台州明瓒机械有限公司





N





玉环双语学校










